CASO PRÁTICO

A EMPRESA DE LIMAS, Lda. dedica-se à fabricação de limas, na sua maior parte destinadas à exportação.
O processo de fabricação consiste, essencialmente, no seguinte:
1. Corte do aço, de forma a obter-se pedaços de aço com tamanho e forma aproximada de lima;
2. Forjagem, na qual se preparam os pedaços de aço a fim de ficarem com forma de lima;
3. Recozimento, onde os pedaços de aço são submetidos a uma operação de amaciamento;
4. Esmerilagem, a fim de que os pedaços de aço fiquem com a superfície lisa;
5. Picagem, para que os pedaços de aço fiquem com o relevo que caracteriza a lima;
6. Acabamento, onde as limas são submetidas a operações de têmpera e acabamento;
7. Embalagem, em que se procede à colocação das limas em caixas de cartão.
A fabricação é organizada por ordens de produção (O. P.), a cada uma das quais corresponde, apenas, um tipo de lima.
Os custos com a matéria-prima e com a mão-de-obra direta são considerados custos diretos. Em contrapartida, os gastos gerais de fabrico são considerados custos indiretos.
A empresa imputa os gastos gerais de fabrico às ordens de produção em função das horas de mão-de-obra direta aplicadas nas mesmas.

ABRIL DE 2015
Repartição da mão-de-obra direta (em HH1) e dos gastos gerais de fabrico (GGF) por centros de custos:
	Centros
	MOD
	MOD
	GGF
	TOTAL

	
	HH
	€
	€
	€

	CORTE
	300
	3300
	6000
	9300

	FORJAGEM
	4400
	37400
	22000
	59400

	RECOZIMENTO
	1600
	15600
	12000
	27600

	ESMERILAGEM
	7450
	74500
	72850
	147350

	PICAGEM
	14800
	148000
	155400
	303400

	ACABAMENTO
	10500
	94500
	42000
	136500

	EMBALAGEM
	2250
	21700
	11250
	32950

	TOTAL
	41300
	395000
	321500
	716500





Repartição da mão-de-obra direta e da matéria-prima (aço) consumida por ordens de produção (O. P.), e valor da produção em vias de fabrico (PVF) no início do mês:


	MOD
	OP151
	0P155
	OP153
	TOTAL

	
	HH
	HH
	HH
	HH

	CORTE
	15
	110
	175
	300

	FORJAGEM
	170
	2200
	2030
	4400

	RECOZIMENTO
	60
	820
	720
	1600

	ESMERILAGEM
	310
	4100
	3040
	7450

	PICAGEM
	550
	8500
	5750
	14800

	ACABAMENTO
	400
	9100
	1000
	10500

	EMBALAGEM
	145
	2105
	0
	2250

	TOTAL
	1650
	26935
	12715
	41300

	
	
	
	
	

	AÇO CONSUMIDO (€)
	6200
	52800
	96000
	155000

	
	
	
	
	

	PVF INICIAL (€)
	0
	355000
	27500
	382500

	
	
	
	
	

	SITUAÇAO DA OP NO FINAL DO MES
	ACABADA
	ACABADA
	EM FABRICO
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